Materiaalin  erityisarviointi


	Painelaitteen valmistaja: 



	Materiaalin erityisarviointi nro  


	Muutos nro
	Materiaaliryhmä CEN ISO/TR 15608 mukaan

	Materiaalinormi ja julkaisuajankohta

	Nimike

	Toimitustila


	Tuotemuoto

	Mitta-alue

	Suunnittelunormi

	Käyttökohde

	Korkein sallittu lämpötila

	Alin sallittu lämpötila 

	Vastaavuus materiaaleja koskeviin olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin 

	Ominaisuus
	Vaatimus
	Vaatimuksenmukaisuuden peruste

	Tunnetut ominaisuudet 

(Liite I - 4.1(a))

(Materiaalin valmistajan vahvistamina)
	Myötö- tai venymisraja

suunnitellulla lämpötila-alueella

Murtoraja

Virumislujuusarvot 
	

	Riittävä sitkeys 

(Liite I - 4.1(a), Liite I - 7.5)
	Teräkselle: A min 14 % 
	

	Riittävä iskusitkeys 

(Liite I - 4.1(a), Liite I - 7.5)
	Teräkselle 27J +200C:ssa tai alimmassa käyttölämpötilassa
	

	Ei vanhenemisvaaraa 
(Liite I - 4.1(c))
	Materiaalin ominaisuudet eivät muutu ajan mittaan suunnitelluissa käyttölämpötiloissa
	

	Soveltuu aiottuihin valmistusmenetelmiin
(Liite I - 4.1(d))
	Esim. hitsaus, muovaus, lämpökäsittely. Ominaisuuksille ei kuitenkaan ole esitetty numerollisia vaatimuksia
	

	Materiaalin merkintä

(Liite I – 3.1.5) 


	Materiaalin ja ainestodistuksen yhteys
	

	Materiaalin ominaisuuksien varmentaminen

(Liite I – 4.3)
	Luokka I – 

Materiaalin valmistaja vahvistaa materiaalin vastaavan asetettuja vaatimuksia.

Luokat II, III & IV – 
Tuotekohtainen tarkastustodistus
	

	Materiaalin valmistajan hyväksyntä

(Liite I – 4.3)
	Jos todistus EN 10204 3.1: 

EU:ssa toimivan akkreditoidun organisaation sertifioima laadunvarmistusjärjestelmä
	


.
Rajoituksia:
Testausta koskevia lisävaatimuksia:

Laatinut







Pvm:

(Painelaitteen valmistaja)

Hyväksynyt







Pvm:
(Ilmoitettu laitos)
